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1 Ограничения функциональности при поддержке 3х серверов
Поскольку поддержка передачи данных на каждый из серверов требует использования определенных ресурсов прибора, то при реализации 3го сервера возможны следующие ограничения функциональности:

· В трекерах ранних модификаций (серийные номера до 165967) из-за существенных ограничений ресурсов дальнейшее развитие набора функций ПО может быть ограничено.
· В трекерах ранних модификаций (серийные номера до 165967) из-за существенных ограничений ресурсов уменьшена максимальная длина IP-пакетов, что может привести к снижению скорости передачи большого объема данных, накопленных в черном ящике.

· В трекерах всех модификаций из-за более интенсивного обмена по IP-протоколам может быть снижена скорость передачи большого объема данных, накопленных в черном ящике, а также увеличено время отклика прибора на команды.

В связи с заметными ограничениями поддержка 3го сервера осуществляется в нестандартной версии ПО (SPRO=131). 
2 Порядок замены прошивки

Для замены стандартной версии прошивки на версию с поддержкой 3го сервера необходимо отправить на трекер команду:

AT+SPRO=< PASS >, 131

После чего отправить команду:

AT+UPFW=< PASS>

После этого трекер должен скачать с сервера прошивок соответствующее обновление.
3 Настройка трекера

3.1 Настройка 3го сервера

AT+S2SD=<PASS>,<p1>,<p2>,<p3>

p1 - IP/DNS адреса сервера

Строка длиной от 1 до 30 символов

Заводская настройка: 193.193.165.165

p2 - порт сервера

Число в диапазоне 1..65534

Заводская настройка: 20629

p3 – тип протокола сервера

Off – данные 2му вспомогательному серверу не передаются

SLT – протокол SatLite
EGTS – протокол EGTS (приказ 285)

SLXT – усовершенствованный протокол SatLite по TCP-IP
SLXU – усовершенствованный протокол SatLite по UDP
Заводская настройка: Off
3.2 Настройка интервалов связи с серверами

AT+SSPR=<PASS>,<p1>,<p2>,<p3>,<p4>,<p5>
p1 – задержка выхода на связь с конфигуратором [мин]

Число в диапазоне 0.. 10080

Заводская настройка: 0

При установке значения 0 в p1 связь с сервером конфигурации производится только по запросу пользователя.

p2 – макс. задержка передачи данных на основной сервер [10 сек]

Число в диапазоне 0.. 17280

Заводская настройка: 1

p3 – макс. задержка передачи данных на 1й  вспомогательный сервер [10 сек]

Число в диапазоне 0.. 17280

Заводская настройка: 1
p4 – опции протокола SLXT/ SLXU
Число в диапазоне 0.. 15

Заводская настройка: 15

Не рекомендуется изменять данных параметр без рекомендаций производителя.

Для этого при записи команды “AT+SSPR=” можно  в данном поле указать пустую строку.

p5 – макс. задержка передачи данных на 2й  вспомогательный сервер [10 сек]

Число в диапазоне 0.. 17280

Заводская настройка: 1
